
#source

    1 + 2 > 3 + 4;
    1 + 2 < 3 + 4;
    1 + 2 >= 3 + 4;
    1 + 2 <= 3 + 4;
    
#bytecode
    
    PUSHINT 1;
    PUSHINT 2;
    ADD;
    PUSHINT 3;
    PUSHINT 4;
    ADD;
    GRT;
    POP 1;

    PUSHINT 1;
    PUSHINT 2;
    ADD;
    PUSHINT 3;
    PUSHINT 4;
    ADD;
    LSS;
    POP 1;

    PUSHINT 1;
    PUSHINT 2;
    ADD;
    PUSHINT 3;
    PUSHINT 4;
    ADD;
    GEQ;
    POP 1;

    PUSHINT 1;
    PUSHINT 2;
    ADD;
    PUSHINT 3;
    PUSHINT 4;
    ADD;
    LEQ;
    POP 1;
    EXIT;